Tarján Község Önkormányzata
Műszaki leírás, és rétegrend Tarján községi járdaépítésekhez
Betonjárda bontása ~10cm vastagságban.
Földmunka földkiszedés (bevágás) 20cm vastagságban.
Földtükör készítés, tömörítés.
Kerti szegélyépítés C12-016 fn Betonban Leier kertiszegélykővel .
Kőalap készítés 20-50 kőből 17cm vastagságban tömörítéssel.
Kiegyenlítő réteg készítése 0-20 kőből.5cm vastagságban tömörítve.
Térburkolat építés 6cm Barabás Séd hullámkőből
2-4mm pormentes kőzúzalék ágyazóanyagba fektetve ,kwarchomok besepréssel gumilapos lapvibrátoral készre tömörítve